## Aufgabe Einführung
![[M24-10-07 Einführung Packet Tracer.pdf]]
1.3 Ping is ping
1.6 Kann nicht erreichen

## Theorie Einführung
![[M24-10-07 Einführung Netzwerke AB ohne PT.pdf]]
#### 1.a
- Enddevice: Endpunkt einer Verbindung, interagiert über Netzwerke mit anderen Endpunkten
- Intermediary device: Routers, Switches, etc welche den Fluss von Daten in einem Netzwerk steuern
- Media: Kabel und andere Leitungen über die Daten übertragen werden

#### 1.b
![[Pasted image 20241007100211.png]]
#### 2.b
`[PLMWG]an` {Personal, Local, Metropolitan, Wide, Global} Area Network

### 3

| Bezeichnung   | Beschreibung                                                 | Beispiele                               |
| ------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
| Simplex       | Nachrichtung in eine Richtung                                | Ein Gleis mit einer zulässigen Richtung |
| Half-Duplex   | Transfer in eine oder andere Richtung, aber nie gleichzeitig | Ein Gleis, Züge in beide Richtungen     |
| (Full-)Duplex | Transfer in beide Richtungen gleichzeitig                    | Doppelgleisverbindung                   |

#### Bonus
Netzwerktopologien
- Stern
	- Verteiler in Mitte, Endpunkte alle an gleichen Verteiler
	- Vorteile: Sehr einfach aufzusetzen
	- Nachteile: Minimaler Busfaktor (Verteiler fällt aus, alles ist tot)
- Ring
	- Alle Endpunkte in einem Ring verknüpft, immer nur zwei Verbindungen
	- Vorteile: 
		- Leitungs & Verteilerausfall kann abgefangen werden  (solange es nur ein Ausfall ist)
		- Höhere theoretische Reichweite
	- Nachteile:
		- Schwer neue Geräte zu einzufügen
- Bus
	- Eine Hauptleitung an die Endpunkte anschliesen
	- Vorteile:
	- Nachteile:
		- Keine Resistenz
- Mesh
	- Kann alles mit allem verbunden sein
	- Vorteile:
		- Sehr hohe Resistenz
	- Nachteile:
		- Höhere Material- & Rechenkosten